# Das Add-On "Profiler"

##

Was ist der"Profiler"?

Mit dem Profiler-Werkzeug können Sie Bibliothekselemente durch Extrudieren eines Profils entlang einer geraden oder gekrümmten Route erstellen.

##

Wie verwendet man den "Profiler"?

Um das Add-On Profiler zu verwenden, überzeugen Sie sich davon, daß es beim Starten von ArchiCAD eingelesen wurde. Sie können es auch manuell laden, wenn Sie den Befehl Add-On öffnen in dem Menü Extras auswählen. Der Profiler Befehl sollte in dem unteren Abschnitt des Menüs erscheinen.

Um ein Objekt zu erstellen:

1. Zeichnen Sie in dem Grundrissfenster mit Hilfe eines Konstruktions- oder Zeichnungswerkzeug ein Profil, das Sie extrudieren möchten. Um komplexe Formen zu erstellen, gruppieren Sie mehrere Elemente.

2. Wählen Sie das Profil aus und aktivieren Sie den Befehl Profiler im Menü Extras.

3. Wählen Sie die entsprechenden Optionen in dem erscheinenden Dialogfenster Profilereinstellungen:

   - Wählen Sie über die Schaltflächen im oberen Teil des Dialogfensters entweder die Gerade oder die Gekrümmte Geometriemethode.

   - Bestimmen Sie die Höhe des Profil-Ankerpunktes.

   - Wählen Sie einen Profil-Ankerpunkt oder markieren Sie das Kontrollkästchen "Klicken Sie zum Eingeben auf den Plan" um den Punkt grafisch zu definieren.

   - Bestimmen Sie die Attribute (Konturlinientyp, Stiftfarbe, Schraffurmuster, Material) des neuen Objektes und weisen Sie es einer Ebene zu.

   - Klicken Sie OK.

4. Wenn Sie die Schaltfäche "Klicken Sie zum Eingeben auf den Plan" anklicken, müssen Sie, um den Profil-Ankerpunkt zu bestimmen, auf irgendeine Stelle im Grundriss klicken.

5. Definieren Sie die Route so, als würden Sie eine gekrümmte Wand oder eine Polywand zeichnen..

6. Sichern Sie das Objekt.

Um ein Objekt mit einer vorgezeichneten Route oder einer Achse zu erstellen:

1. Zeichnen Sie sowohl das Profil als auch die Route/die Achse und wählen Sie diese als zwei separate Gruppen aus.

2. Aktivieren Sie den Befehl Profiler in dem Menü Extras. Das Dialogfenster Profilereinstellungen erscheint (siehe oben).

   - Überzeugen Sie sich davon, daß die richtige Geometriemethode ausgewählt wurde (eine gerade Route könnte eine Achse sein und umgekehrt).

   - Bestimmen Sie die Höhe des Ankerpunktes (beachten Sie dabei, daß wenn das Profil rund um die Achse gedreht wird, wird die Höhe auf den niedrigsten Punkt der Achse verweisen).

   - Bestimmen Sie die Attribute und wählen Sie eine Ebene für das Objekt.

   - Klicken Sie OK.

3. - Bei der geraden Geometriemethode müssen Sie den Ankerpunkt anklicken. Dieser muss ein Punkt des Profils sein - er kann auch ein Fixpunkt außerhalb des Profils sein, muss aber mit dem Profil gruppiert werden.

   - Bei der gekrümmten Geometriemethode müssen Sie zuerst zweimal klicken, um die Position des niedrigsten Punktes auf der Achse zu definieren, dann die Richtung angeben, in der das Objekt gekippt (schräg plaziert) werden soll. (Ist die Achse nicht schräg, brauchen Sie nur einmal klicken).

4. Sichern Sie das Objekt.

##

Hinweise

- Das Profil sollte gerade (mit dem Kopf nach oben) und nicht gedreht gezeichnet werden.

- Wenn eine Achse parallel zur y-Achse gezeichnet ist, wird sie vertikal betrachtet, wenn die Achse schräg ist, wird das Objekt schräg plaziert.

- Wenn Sie die Route zeichnen, ist die Richtung des Profils von der Richtung abhängig, in der die Linie gezeichnet wird. (Sie können diese später im Dialogfenster Objekteinstellungen ändern.)

Wichtige Hinweise zur Verwendung des Add-Ons

Dieses Add-On ist frei erhältlich und erweitert die Funktionalität von ArchiCAD 6.5. Jedoch ist es kein integraler Bestandteil der Funktionalität von ArchiCAD. Die Installation und Verwendung erfolgt daher auf eigenes Risiko. Graphisoft gewährt keinen Technischen Support oder Anspruch auf Überarbeitung für Add-Ons, die nicht automatisch durch den Installationsvorgang im Add-Ons Ordner von ArchiCAD 6.5 installiert werden.

Für weitere Informationen lesen Sie das Dokument "Über Add-Ons.htm".

©2002 Graphisoft. ArchiCAD ist ein eingtragenes Warenzeichen von Graphisoft.
Alle anderen Warenzeichen und Namen gehören den jeweiligen Eigentümern